PRILOG III.

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA**

**TERETNO VOZILO- 1 KOMAD, RABLJENO VOZILO (KOMBI ZA DOSTAVU HRANE)**

**Marka vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Model vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOTOR** | **Traženo** | **Ponuđeno** |
| Vrsta motora: | Diesel |  |
| Eko norma: | Min. Euro 5 |  |
| Spremnik goriva: | Max. 90 litara |  |
| Radni obujam: | 2.000 do 2.290 ccm |  |
| Snaga u kW | 88 do 90 kW |  |
| Pogon: | Na prednje kotače |  |
| Mjenjač: | Min. 6 brzina + hod unatrag |  |
|  |  |  |
| **DIMENZIJE VOZILA** |  |  |
| Dužina: | 4.900 do 5.500 mm |  |
| Širina: | Max. 2050 mm |  |
| Visina: | Max. 2000 mm |  |
| Međuosovinski razmak: | 3.300 do 3.500 mm |  |
| Boja vozila: | Bijela |  |
| Broj sjedala | 1+2 |  |
| Duljina tovarnog prostora: | Min 3.100 mm |  |
| Visina tovarnog prostora: | Max. 1.900 mm |  |
| Nosivost: | Max. 1.383 kg |  |
|  |  |  |
| **OBAVEZNA OPREMA** | **DA / NE** | **NAPOMENA** |
| Zračni jastuk za vozača |  |  |
| Sustav elektronske stabilnosti vozila (ESP) |  |  |
| Sustav protiv blokiranja kotača pri kočenju (ABS) |  |  |
| Sustav za automatsko kretanje na uzbrdici |  |  |
| Servo upravljač |  |  |
| Centralno daljinsko zaključavanje |  |  |
| Klima uređaj, ručni |  |  |
| Električno podizanje stakala |  |  |
| Mogućnost zasebnog zaključavanja / otključavanja tovarnog prostora putem daljinskog upravljanja |  |  |
| Dnevna svjetla |  |  |
| PP aparat |  |  |
| Set obvezne opreme vozila |  |  |
| Set gumenih tepiha za kabinu |  |  |
| Rezervni kotač punih dimenzija sa dizalicom |  |  |
|  |  |  |
| **NADOGRADNJA** | **TRAŽENO** | **PONUĐENO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **JAMSTVO VOZILA** | **TRAŽENO** | **PONUĐENO** |
|  | Jamstvo na motor najmanje 12 mjeseci |  |
|  | Jamstvo na pothrđavanje najmanje 12 godina |  |
| **ROK ISPORUKE** | 30 dana od potpisa ugovora |  |